.ALIASES
V_Va+           Va+(+=N6694827 -=0 ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6691743@SOURCE.VSIN.Normal(chips)
R_R3            R3(1=N6690073 2=N ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6690133@ANALOG.R.Normal(chips)
d_Da-           Da-(A=DCNEG K=A ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6690741@PWR_ELEC.diode.Normal(chips)
V_Vb+           Vb+(+=N6699111 -=0 ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6692857@SOURCE.VSIN.Normal(chips)
V_Vc+           Vc+(+=N6699211 -=0 ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6693970@SOURCE.VSIN.Normal(chips)
d_Db-           Db-(A=DCNEG K=B ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6690651@PWR_ELEC.diode.Normal(chips)
d_Dc-           Dc-(A=DCNEG K=C ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6690249@PWR_ELEC.diode.Normal(chips)
d_Dc+           Dc+(A=C K=DCPOS ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6690453@PWR_ELEC.diode.Normal(chips)
R_Rga+          Rga+(1=N6691820 2=N6691057 ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6690859@ANALOG.R.Normal(chips)
d_Db+           Db+(A=B K=DCPOS ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6690559@PWR_ELEC.diode.Normal(chips)
R_Rga-          Rga-(1=N6692076 2=N6691047 ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6690763@ANALOG.R.Normal(chips)
L_L3            L3(1=C 2=N6690073 ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6690159@ANALOG.L.Normal(chips)
E_E5            E5(OUT+=N66904851 OUT-=C IN+=N6699211 IN-=VTRI ) CN
+@ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6698942@ABM.ETABLE.Normal(chips)
R_Rgc-          Rgc-(1=N66902771 2=N6691227 ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6690267@ANALOG.R.Normal(chips)
R_Rgb-          Rgb-(1=N66906831 2=N6691197 ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6690673@ANALOG.R.Normal(chips)
R_R1            R1(1=N6700153 2=N ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6691079@ANALOG.R.Normal(chips)
R_Rgc+          Rgc+(1=N66904851 2=N6691073 ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6690475@ANALOG.R.Normal(chips)
R_Rgb+          Rgb+(1=N66905871 2=N6691067 ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6690577@ANALOG.R.Normal(chips)
V_Va-           Va-(+=N6697382 -=0 ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6691987@SOURCE.VSIN.Normal(chips)
E_E1            E1(OUT+=N6691820 OUT-=A IN+=N6694827 IN-=VTRI ) CN
+@ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6694619@ABM.ETABLE.Normal(chips)
R_R2            R2(1=N6690107 2=N ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6690083@ANALOG.R.Normal(chips)
E_E2            E2(OUT+=N6692076 OUT-=DCNEG IN+=N6697382 IN-=VTRI ) CN
+@ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6697352@ABM.ETABLE.Normal(chips)
E_E6            E6(OUT+=N66905871 OUT-=B IN+=N6699111 IN-=VTRI ) CN
+@ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6699073@ABM.ETABLE.Normal(chips)
V_Vd2           Vd2(+=0 -=DCNEG ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6691101@SOURCE.VDC.Normal(chips)
V_Vc-           Vc-(+=N6698721 -=0 ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6693723@SOURCE.VSIN.Normal(chips)
Z_Ta+           Ta+(C=DCPOS G=N6691057 E=A ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6690803@IGBT.CM300DY-24H.Normal(chips)
Z_Ta-           Ta-(C=A G=N6691047 E=DCNEG ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6690707@IGBT.CM300DY-24H.Normal(chips)
V_Vtri          Vtri(+=VTRI -=0 ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6696368@SOURCE.VPULSE.Normal(chips)
E_E4            E4(OUT+=N66902771 OUT-=DCNEG IN+=N6698721 IN-=VTRI ) CN
+@ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6698683@ABM.ETABLE.Normal(chips)
V_Vb-           Vb-(+=N6698532 -=0 ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6693438@SOURCE.VSIN.Normal(chips)
L_L2            L2(1=B 2=N6690107 ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6690111@ANALOG.L.Normal(chips)
Z_Tb-           Tb-(C=B G=N6691197 E=DCNEG ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6690617@IGBT.CM300DY-24H.Normal(chips)
Z_Tc-           Tc-(C=C G=N6691227 E=DCNEG ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6690215@IGBT.CM300DY-24H.Normal(chips)
E_E3            E3(OUT+=N66906831 OUT-=DCNEG IN+=N6698532 IN-=VTRI ) CN
+@ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6698494@ABM.ETABLE.Normal(chips)
Z_Tc+           Tc+(C=DCPOS G=N6691073 E=C ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6690419@IGBT.CM300DY-24H.Normal(chips)
L_L1            L1(1=A 2=N6700153 ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6691231@ANALOG.L.Normal(chips)
Z_Tb+           Tb+(C=DCPOS G=N6691067 E=B ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6690525@IGBT.CM300DY-24H.Normal(chips)
d_Da+           Da+(A=A K=DCPOS ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6690837@PWR_ELEC.diode.Normal(chips)
V_Vd1           Vd1(+=DCPOS -=0 ) CN @ASSIGNMENT_5B.3ph_inv_PWM_RL(sch_1):INS6706416@SOURCE.VDC.Normal(chips)
_    _(A=A)
_    _(B=B)
_    _(C=C)
_    _(DCneg=DCNEG)
_    _(DCpos=DCPOS)
_    _(n=N)
_    _(Vtri=VTRI)
.ENDALIASES
