
hpeesofsim (*) 450.shp Jan 21 2016, MINT version 4
    (64-bit linux built: 01/21/16 15:12:01)
Copyright 1995 - 2015 Keysight Technologies, 1989-2016.


CT Sweep1[1] <LET564_CROFT_lib:cell_1:schematic>   VGS=(0->1)

DC Sweep1[1].DC1[1/11] <LET564_CROFT_lib:cell_1:schematic>  VGS=0  VDS=(0->4)
.Pt DC convergence is used.

.
................

DC Sweep1[1].DC1[2/11] <LET564_CROFT_lib:cell_1:schematic>  VGS=100e-03  VDS=(0->4)
.
.
................

DC Sweep1[1].DC1[3/11] <LET564_CROFT_lib:cell_1:schematic>  VGS=200e-03  VDS=(0->4)
.
.
................

DC Sweep1[1].DC1[4/11] <LET564_CROFT_lib:cell_1:schematic>  VGS=300e-03  VDS=(0->4)
.
.
................

DC Sweep1[1].DC1[5/11] <LET564_CROFT_lib:cell_1:schematic>  VGS=400e-03  VDS=(0->4)
.
.
................

DC Sweep1[1].DC1[6/11] <LET564_CROFT_lib:cell_1:schematic>  VGS=500e-03  VDS=(0->4)
.
.
................

DC Sweep1[1].DC1[7/11] <LET564_CROFT_lib:cell_1:schematic>  VGS=600e-03  VDS=(0->4)
.
.
................

DC Sweep1[1].DC1[8/11] <LET564_CROFT_lib:cell_1:schematic>  VGS=700e-03  VDS=(0->4)
.
.
................

DC Sweep1[1].DC1[9/11] <LET564_CROFT_lib:cell_1:schematic>  VGS=800e-03  VDS=(0->4)
.
.
................

DC Sweep1[1].DC1[10/11] <LET564_CROFT_lib:cell_1:schematic>  VGS=900e-03  VDS=(0->4)
.
.
................

DC Sweep1[1].DC1[11/11] <LET564_CROFT_lib:cell_1:schematic>  VGS=1  VDS=(0->4)
.
.
................

Resource usage:
    User time                 =     0.47 seconds.
    System time               =     0.20 seconds.
    Total CPU time            =     0.67 seconds.
    Simulation stopwatch time =     0.31 seconds.
    Total stopwatch time      =     0.99 seconds.

    Physical memory used: 59.8 MBytes.
    Incremental virtual memory (data only) used:  18.1 MBytes.

