
LineCalc (*) 450.shp Jan 20 2016


Sun Dec  3 18:10:19 2017

ELEMENT MLIN "MLIN_DEFAULT" 2 UNITS PHYSICAL SUBST MWALL ELECTRICAL RESULT
UNITS UNITS_DEFAULT FREQ_VAL=2.01 FREQ=GHz LENGTH=mm RES=Ohm ANGLE=deg
PHYSICAL W=2.968320 mm L=7.017080 mm
SUBST MSUB="*"
MWALL MWALL="*"
ELECTRICAL Z0=50 Ohm E_Eff=30.96 deg
RESULT K_Eff=3.34144  A_DB=0.00265334  SkinDepth=0.001753 mm

BEGIN DEFAULTS defaults
SUBST MSUB="MSUB_DEFAULT" Er=4.4  Mur=1.0  H=62 mil Hu=3.9e+34 mil T=35 um Cond=4.1e7  TanD=0  Rough=0 mil DielectricLossModel=1  FreqForEpsrTanD=1.0e9  LowFreqForTanD=1.0e3  HighFreqForTanD=1.0e12 
MWALL MWALL="MWALL_DEFAULT" Wall1=n/a mil Wall2=n/a mil
