\section{Slutsatser}

Förstärkarens uppmätta S-parametrar liknar i stort sett de simulerade värdena fast med försämrade egenskaper. Förstärkningen var sämre än förväntat och klarade inte specifikationen och en förhållandevis låg Return Loss syftar på en försämrad matchning. Max- och minpunkterna i graferna var också lite förskjutna från centerfrekvensen på 2.01 GHz. Detta kan delvis bero på konstruktionen: lödtennets massa och ändliga ledningsförmåga samt komponenternas fysiska placering och positionering kan ändra vissa egenskaper i kretsen som ger detta smått förvrängda resultat.

Detta problem skulle kunna åtgärdas genom att använda en bättre lödningsmetod, som s.k. \textit{reflow soldering}.

\bigskip

Det var ett uppenbart misstag att försöka designa förstärkaren för maximal förstärkning då brusfaktorn var ett ständigt problem och matchningsnätet fick omdesignas ett antal gånger med förhållandevis dåligt resultat.