
%% Skriv terminologi utanför tabellen!! 
%% Jag kommer att sortera dem i alfabetisk ordning och sedan infoga dem på nytt!!

%% Notepad++ ->
%% Edit -> Line Operations -> Sort lines as lexicographically ascending


% ADC Analog-to-Digital Converter. Omvandlar analoga signaler till en digital representation.

% EDF+ European Data Format. Filformat som används för lagring av bioelektriska signaler, speciellt elektroencefalografiska signaler.

% MCU Mikrokontroller. Förkortning på engelskans \textit{microcontroller unit}.

% RPi Raspberry Pi. En s.k. \textit{enkortsdator} med processor och all kringutrustning på en och samma krets. Kör ett fullfjädrat Linux operativsystem (Debian).

% BOM Bill of Materials. Lista över komponenter som ingår i en design. Genereras ofta automatiskt av EDA verktyg och kan eventuellt innehålla mer information såsom pris, länk till återförsäljare mm.

% EDA Electronic Design Automation. Ett löst begrepp på olika datorprogram vars syfte är att underlätta design av elektroniska system, speciellt PCB design. 

% CAD Computer Aided Design. Ett generellt begrepp på datorprogram som används för att skapa tekniska ritningar eller modeller i 2D och/eller 3D.

% CSI Camera Serial Interface. Standardiserad gränssnitt mellan en kameramodul och en processor.

% EEG Elektroencefalografi. Mätning av elektriska signaler i hjärnan. 

% EKG Elektrokardiografi. Mätning av elektriska signaler i hjärtat.

% GUI Grafiskt användgränssnitt (eng. Graphical user interface)

% $\Sigma \Delta$-modulation Metod som gör det möjligt att skifta bruskomponenter från lägre frekvenser till högre frekvenser, utanför signalbandet, där de sedan kan filtreras bort med ett digitalt filter.

% SNR Signal-brusförhållande (eng. Signal-to-noise ratio)

% SSH Secure Shell. Ett protokoll för säker anslutning till fjärrdatorer över internet.

% PCB Mönsterkort (eng. Printed circuit board). 


% SPI Serial Peripheral Interface. Ett seriellt, synkront, två-vägs kommunikationsprotokoll 

% ADS1299 Analog-till-digital omvandlare från Texas Instruments avsedd för biopotentiala mätningar.

% Half-cell potential DC-spänning som utvecklas över gränssnittet mellan hud och elektrod.

% ALSA Advanced Linux Sound Architecture. En linux kernelmodul som ger tillgång till ett programmeringsgränssnitt för ljudkortsdrivrutiner.

\renewcommand*{\arraystretch}{1.4}
\begin{longtable}{ l p{5in} } % p sets width of second column.

 \textbf{$\Sigma \Delta$-modulation} & Metod som gör det möjligt att skifta bruskomponenter från lägre frekvenser till högre frekvenser, utanför signalbandet, där de sedan kan filtreras bort med ett digitalt filter.                  \\
\textbf{ADC                       } & Analog-to-Digital Converter. Omvandlar analoga signaler till en digital representation.                                                                                                           \\
\textbf{ADS1299                   } & Analog-till-digital omvandlare från Texas Instruments avsedd för biopotentiala mätningar.                                                                                                         \\
\textbf{ALSA                      } & Advanced Linux Sound Architecture. En linux kernelmodul som ger tillgång till ett programmeringsgränssnitt för ljudkortsdrivrutiner.                                                              \\
\textbf{Baud} & Ett mått på datatakt. Enheten är \textit{symboler} per sekund, där en symbol är en unik signalkodning. I digitala system används uteslutande binär representation på information och därmed kan baud tolkas som bitar per sekund i sådana sammanhang.\\
\textbf{BOM                       } & Bill of Materials. Lista över komponenter som ingår i en design. Genereras ofta automatiskt av EDA verktyg och kan eventuellt innehålla mer information såsom pris, länk till återförsäljare mm.  \\
\textbf{CAD                       } & Computer Aided Design. Ett generellt begrepp på datorprogram som används för att skapa tekniska ritningar eller modeller i 2D och/eller 3D.                                                       \\
\textbf{CSI                       } & Camera Serial Interface. Standardiserad gränssnitt mellan en kameramodul och en processor.                                                                                                        \\
\textbf{EDA                       } & Electronic Design Automation. Ett löst begrepp på olika datorprogram vars syfte är att underlätta design av elektroniska system, speciellt PCB design.                                            \\
\textbf{EDF+                      } & European Data Format. Filformat som används för lagring av bioelektriska signaler, speciellt elektroencefalografiska signaler.                                                                    \\
\textbf{EEG                       } & Elektroencefalografi. Mätning av elektriska signaler i hjärnan.                                                                                                                                   \\
\textbf{EKG                       } & Elektrokardiografi. Mätning av elektriska signaler i hjärtat.                                                                                                                                     \\
\textbf{GUI                       } & Grafiskt användgränssnitt (eng. Graphical user interface)                                                                                                                                         \\
\textbf{Half-cell potential       } & DC-spänning som utvecklas över gränssnittet mellan hud och elektrod.                                                                                                                              \\
\textbf{MCU                       } & Mikrokontroller. Förkortning på engelskans \textit{microcontroller unit}.                                                                                                                         \\
\textbf{OS                       } & Operativsystem.                                                                                                                     \\
\textbf{PCB                       } & Mönsterkort (eng. Printed circuit board).             \\
\textbf{PGA                       } & Programmerbar förstärkare (eng. Programmable Gain Amplifier). En förstärkare där förstärkningskvoten kan ställas in digitalt.             \\
\textbf{RPi                       } & Raspberry Pi. En s.k. \textit{enkortsdator} med processor och all kringutrustning på en och samma krets. Kör ett fullfjädrat Linux operativsystem (Debian).                                       \\
\textbf{SNR                       } & Signal-brusförhållande (eng. Signal-to-noise ratio)                                                                                                                                               \\
\textbf{SPI                       } & Serial Peripheral Interface. Ett seriellt, synkront, två-vägs kommunikationsprotokoll                                                                                                             \\
\textbf{SSH                       } & Secure Shell. Ett protokoll för säker anslutning till fjärrdatorer över internet.

\end{longtable}

