<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<probeData version="2" minor="1">
  <probeset name="EDA_PROBESET" active="true">
    <probe type="ila" busType="net" source="netlist" spec="ILA_V2_RT">
      <probeOptions Id="DebugProbeParams">
        <Option Id="BSCAN_SWITCH_INDEX" value="0"/>
        <Option Id="CORE_LOCATION" value="1:0"/>
        <Option Id="HW_ILA" value="ila"/>
        <Option Id="PROBE_PORT" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BITS" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BIT_COUNT" value="1"/>
      </probeOptions>
      <nets>
        <net name="clk_div2"/>
      </nets>
    </probe>
    <probe type="ila" busType="net" source="netlist" spec="ILA_V2_RT">
      <probeOptions Id="DebugProbeParams">
        <Option Id="BSCAN_SWITCH_INDEX" value="0"/>
        <Option Id="CORE_LOCATION" value="1:0"/>
        <Option Id="HW_ILA" value="ila"/>
        <Option Id="PROBE_PORT" value="1"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BITS" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BIT_COUNT" value="1"/>
      </probeOptions>
      <nets>
        <net name="inc_1"/>
      </nets>
    </probe>
    <probe type="ila" busType="net" source="netlist" spec="ILA_V2_RT">
      <probeOptions Id="DebugProbeParams">
        <Option Id="BSCAN_SWITCH_INDEX" value="0"/>
        <Option Id="CORE_LOCATION" value="1:0"/>
        <Option Id="HW_ILA" value="ila"/>
        <Option Id="PROBE_PORT" value="2"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BITS" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BIT_COUNT" value="1"/>
      </probeOptions>
      <nets>
        <net name="inc_int_le"/>
      </nets>
    </probe>
    <probe type="ila" busType="net" source="netlist" spec="ILA_V2_RT">
      <probeOptions Id="DebugProbeParams">
        <Option Id="BSCAN_SWITCH_INDEX" value="0"/>
        <Option Id="CORE_LOCATION" value="1:0"/>
        <Option Id="HW_ILA" value="ila"/>
        <Option Id="PROBE_PORT" value="3"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BITS" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BIT_COUNT" value="1"/>
      </probeOptions>
      <nets>
        <net name="dec_1"/>
      </nets>
    </probe>
    <probe type="ila" busType="net" source="netlist" spec="ILA_V2_RT">
      <probeOptions Id="DebugProbeParams">
        <Option Id="BSCAN_SWITCH_INDEX" value="0"/>
        <Option Id="CORE_LOCATION" value="1:0"/>
        <Option Id="HW_ILA" value="ila"/>
        <Option Id="PROBE_PORT" value="4"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BITS" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BIT_COUNT" value="1"/>
      </probeOptions>
      <nets>
        <net name="dec_int_le"/>
      </nets>
    </probe>
    <probe type="ila" busType="bus" source="netlist" spec="ILA_V2_RT">
      <probeOptions Id="DebugProbeParams">
        <Option Id="BSCAN_SWITCH_INDEX" value="0"/>
        <Option Id="CORE_LOCATION" value="1:0"/>
        <Option Id="HW_ILA" value="ila"/>
        <Option Id="PROBE_PORT" value="5"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BITS" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BIT_COUNT" value="9"/>
      </probeOptions>
      <nets>
        <net name="cnt_inc[8]"/>
        <net name="cnt_inc[7]"/>
        <net name="cnt_inc[6]"/>
        <net name="cnt_inc[5]"/>
        <net name="cnt_inc[4]"/>
        <net name="cnt_inc[3]"/>
        <net name="cnt_inc[2]"/>
        <net name="cnt_inc[1]"/>
        <net name="cnt_inc[0]"/>
      </nets>
    </probe>
    <probe type="ila" busType="bus" source="netlist" spec="ILA_V2_RT">
      <probeOptions Id="DebugProbeParams">
        <Option Id="BSCAN_SWITCH_INDEX" value="0"/>
        <Option Id="CORE_LOCATION" value="1:0"/>
        <Option Id="HW_ILA" value="ila"/>
        <Option Id="PROBE_PORT" value="6"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BITS" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BIT_COUNT" value="27"/>
      </probeOptions>
      <nets>
        <net name="cnt_1[26]"/>
        <net name="cnt_1[25]"/>
        <net name="cnt_1[24]"/>
        <net name="cnt_1[23]"/>
        <net name="cnt_1[22]"/>
        <net name="cnt_1[21]"/>
        <net name="cnt_1[20]"/>
        <net name="cnt_1[19]"/>
        <net name="cnt_1[18]"/>
        <net name="cnt_1[17]"/>
        <net name="cnt_1[16]"/>
        <net name="cnt_1[15]"/>
        <net name="cnt_1[14]"/>
        <net name="cnt_1[13]"/>
        <net name="cnt_1[12]"/>
        <net name="cnt_1[11]"/>
        <net name="cnt_1[10]"/>
        <net name="cnt_1[9]"/>
        <net name="cnt_1[8]"/>
        <net name="cnt_1[7]"/>
        <net name="cnt_1[6]"/>
        <net name="cnt_1[5]"/>
        <net name="cnt_1[4]"/>
        <net name="cnt_1[3]"/>
        <net name="cnt_1[2]"/>
        <net name="cnt_1[1]"/>
        <net name="cnt_1[0]"/>
      </nets>
    </probe>
    <probe type="ila" busType="net" source="netlist" spec="ILA_V2_RT">
      <probeOptions Id="DebugProbeParams">
        <Option Id="BSCAN_SWITCH_INDEX" value="0"/>
        <Option Id="CORE_LOCATION" value="1:1"/>
        <Option Id="HW_ILA" value="ila_slow"/>
        <Option Id="PROBE_PORT" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BITS" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BIT_COUNT" value="1"/>
      </probeOptions>
      <nets>
        <net name="clk_slow_div2"/>
      </nets>
    </probe>
    <probe type="ila" busType="net" source="netlist" spec="ILA_V2_RT">
      <probeOptions Id="DebugProbeParams">
        <Option Id="BSCAN_SWITCH_INDEX" value="0"/>
        <Option Id="CORE_LOCATION" value="1:1"/>
        <Option Id="HW_ILA" value="ila_slow"/>
        <Option Id="PROBE_PORT" value="1"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BITS" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BIT_COUNT" value="1"/>
      </probeOptions>
      <nets>
        <net name="fil"/>
      </nets>
    </probe>
    <probe type="ila" busType="net" source="netlist" spec="ILA_V2_RT">
      <probeOptions Id="DebugProbeParams">
        <Option Id="BSCAN_SWITCH_INDEX" value="0"/>
        <Option Id="CORE_LOCATION" value="1:1"/>
        <Option Id="HW_ILA" value="ila_slow"/>
        <Option Id="PROBE_PORT" value="2"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BITS" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BIT_COUNT" value="1"/>
      </probeOptions>
      <nets>
        <net name="inc"/>
      </nets>
    </probe>
    <probe type="ila" busType="net" source="netlist" spec="ILA_V2_RT">
      <probeOptions Id="DebugProbeParams">
        <Option Id="BSCAN_SWITCH_INDEX" value="0"/>
        <Option Id="CORE_LOCATION" value="1:1"/>
        <Option Id="HW_ILA" value="ila_slow"/>
        <Option Id="PROBE_PORT" value="3"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BITS" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BIT_COUNT" value="1"/>
      </probeOptions>
      <nets>
        <net name="inc_int"/>
      </nets>
    </probe>
    <probe type="ila" busType="net" source="netlist" spec="ILA_V2_RT">
      <probeOptions Id="DebugProbeParams">
        <Option Id="BSCAN_SWITCH_INDEX" value="0"/>
        <Option Id="CORE_LOCATION" value="1:1"/>
        <Option Id="HW_ILA" value="ila_slow"/>
        <Option Id="PROBE_PORT" value="4"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BITS" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BIT_COUNT" value="1"/>
      </probeOptions>
      <nets>
        <net name="dec"/>
      </nets>
    </probe>
    <probe type="ila" busType="net" source="netlist" spec="ILA_V2_RT">
      <probeOptions Id="DebugProbeParams">
        <Option Id="BSCAN_SWITCH_INDEX" value="0"/>
        <Option Id="CORE_LOCATION" value="1:1"/>
        <Option Id="HW_ILA" value="ila_slow"/>
        <Option Id="PROBE_PORT" value="5"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BITS" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BIT_COUNT" value="1"/>
      </probeOptions>
      <nets>
        <net name="dec_int"/>
      </nets>
    </probe>
    <probe type="ila" busType="bus" source="netlist" spec="ILA_V2_RT">
      <probeOptions Id="DebugProbeParams">
        <Option Id="BSCAN_SWITCH_INDEX" value="0"/>
        <Option Id="CORE_LOCATION" value="1:1"/>
        <Option Id="HW_ILA" value="ila_slow"/>
        <Option Id="PROBE_PORT" value="6"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BITS" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BIT_COUNT" value="9"/>
      </probeOptions>
      <nets>
        <net name="cnt_inc_1[8]"/>
        <net name="cnt_inc_1[7]"/>
        <net name="cnt_inc_1[6]"/>
        <net name="cnt_inc_1[5]"/>
        <net name="cnt_inc_1[4]"/>
        <net name="cnt_inc_1[3]"/>
        <net name="cnt_inc_1[2]"/>
        <net name="cnt_inc_1[1]"/>
        <net name="cnt_inc_1[0]"/>
      </nets>
    </probe>
    <probe type="ila" busType="bus" source="netlist" spec="ILA_V2_RT">
      <probeOptions Id="DebugProbeParams">
        <Option Id="BSCAN_SWITCH_INDEX" value="0"/>
        <Option Id="CORE_LOCATION" value="1:1"/>
        <Option Id="HW_ILA" value="ila_slow"/>
        <Option Id="PROBE_PORT" value="7"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BITS" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BIT_COUNT" value="27"/>
      </probeOptions>
      <nets>
        <net name="cnt[26]"/>
        <net name="cnt[25]"/>
        <net name="cnt[24]"/>
        <net name="cnt[23]"/>
        <net name="cnt[22]"/>
        <net name="cnt[21]"/>
        <net name="cnt[20]"/>
        <net name="cnt[19]"/>
        <net name="cnt[18]"/>
        <net name="cnt[17]"/>
        <net name="cnt[16]"/>
        <net name="cnt[15]"/>
        <net name="cnt[14]"/>
        <net name="cnt[13]"/>
        <net name="cnt[12]"/>
        <net name="cnt[11]"/>
        <net name="cnt[10]"/>
        <net name="cnt[9]"/>
        <net name="cnt[8]"/>
        <net name="cnt[7]"/>
        <net name="cnt[6]"/>
        <net name="cnt[5]"/>
        <net name="cnt[4]"/>
        <net name="cnt[3]"/>
        <net name="cnt[2]"/>
        <net name="cnt[1]"/>
        <net name="cnt[0]"/>
      </nets>
    </probe>
  </probeset>
</probeData>
